**АБОНЕНТСКИЙ ЛИСТ №\_\_\_**

Заявки на ремонт газового оборудования подавать по телефону: **777-040**

Вызов аварийной бригады производится **круглосуточно** по телефону: **777-040**

**Абонент обязан беспрепятственно с 8 до 22 часов допускать представителей газового хозяйства для осмотра приборов, требуя предъявления ими служебного удостоверения.**

**Данный лист является разрешением на использование газовыми приборами.**

Фамилия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дом №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кв.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Установленные приборы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | | **Кол-во** | **Заводской №** |
| **1** | |  |  |  |
| **2** | |  |  |  |
| **3** | |  |  |  |
| **4** | |  |  |  |

Место установки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отметки о профилактическом обслуживании газового оборудования.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование работ** | **Подпись работника газового хозяйства** | **Подпись абонента о подтверждении выполненных работ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Отметка о прохождении инструктажа по правилам пользования**

**газовыми приборами.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **дата** | **Ф.И.О. прошедшего инструктаж** | **Разрешается пользоваться газовыми приборами** | **Подпись проводившего инструктаж** | **Подпись абонента прошедшего инструктаж** |
|  |  | **разрешается** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Инженер ПТО ООО «ГазРесурс»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**ПАМЯТКА**

**Каждый абонент обязан:**

1. Знать и выполнять правила пользования газом в быту.
2. Следить за чистотой и нормальной работой газовых приборов, вентиляции и дымоходов.
3. Не загромождать газовые приборы посторонними предметами, не привязывать к газопроводам верёвок.
4. При длительном перерыве в пользовании газом (отъезд, ремонт и др.) заявить в газовую службу для отключения квартиры от газа.

**ВОСПРЕЩАЕТСЯ**

1. Оставлять без присмотра работающие газовые приборы. Окончив пользование газом, не забывайте закрыть краны на приборах и кран перед ним.
2. Использовать помещение, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
3. Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги или неисправной вентиляции.
4. Допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста, лиц не знакомых с правилами пользования газом.
5. Самостоятельно заниматься ремонтом, заменой и перестановкой газовых приборов.
6. Использовать газовые плиты для обогрева помещений.

**Соблюдайте правила пользования газовыми приборами.**

Следите за исправным состоянием вытяжной вентиляции в кухне и ванной. Требуйте систематической проверки дымоходов.

Категорически воспрещается входить в подвал с открытым огнём. Подвальные помещения в обязательном порядке должны иметь вентиляцию и электроосвещение.

Если в помещении чувствуется запах газа, перекройте кран перед газовым прибором, проветрите помещение и сообщите в аварийную службу по телефону

**«777-040», служба работает круглосуточно.**

До приезда аварийной бригады организуйте проветривание помещения, не пользуйтесь открытым огнём, не включайте электроприборы.

**ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ:**

Перед пользованием плитой необходимо проветрить помещение и убедиться, что все краны перед верхними горелками и горелкой духовки закрыты, и только в этом случае следует полностью открыть кран на газопроводе к плите.

Зажжённую спичку нужно поднести к горелке, затем открыть краник включаемой горелки, при этом газ должен загореться во всех отверстиях колпачка горелки.

Горение газа считается нормальным, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое. Если же пламя коптящие, с желтоватым оттенком, необходимо увеличить регулятором воздуха приток воздуха к горелке или уменьшить подачу газа, частично прикрыв краник на горелке. Пламя не должно выбиваться из-под посуды, дно посуды должно быть чистым, так как при наличии копоти увеличивается расход газа и время на приготовление пищи. При использовании посуды с ребристым дном и дном, перекрывающим настил газовой плиты, следует на горелку ставить запасную высокую конфорку для нормальной подачи воздуха.

**Не разрешается ставить посуду с широким дном на низкие конфорки плиты, так как это может привести к отравлению продуктами неполного сгорания газа (угарным газом).**

Перед зажиганием горелки духового шкафа нужно производится проветривание путём резкого открытия и закрытия открыв дверку 3-5 раз. Убедившись, что газ горит в обеих горелках нормальным пламенем, закрывают люк дна, дверцу духового шкафа. Плиту надо содержать в чистоте, не допуская её засорения (особенно горелок) пролитой пищей и т.д. При загрязнении плиты газ будет сгорать на полностью, с выделением отравляющего угарно газа.